マルチAC充電器CHG-4B　取扱説明書
特長
①	クイック自動診断機能
電池の装填直後に電圧を自動診断し、最適な充電モードで充電を開始
②	充電表示LEDを4個搭載（独立充電表示）
電池1本ずつに対しての緑色のLEDで充電状態をお知らせそれぞれの電池の充電完了が一目でわかる。
③	4本独立充電　各種容量混在充電可能
充電器の各スロットが独立しているため、18650やRCR123などそれぞれ容量が違う電池を混合充電することも可能です。
④	多重保護機能
低電圧、過電圧、過電流、過温度、短絡、過充電防止回路を搭載する。
⑤	海外電圧対応
AC100～240V対応なので海外でも使用可能
（海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。）

仕様
製品情報	
品番	CHG-4B-N	定格入力	AC100V～240V　50/60Hz	定格出力	DC4.2V　500mA Max×4	外形寸法	約幅100*長さ144*厚さ35㎜	電源コード長さ	約70㎝	質量	約180g（充電器本体のみ）	充電可能な電池の数	1～4本	適応充電池	Li-ion：26650、22650、18650、18490、17670、17500、17335、16340（RCR123）、14500、10440	セット内容	充電器、電源コード	当社対応
機種	懐中電灯：TZ13 TZ32 TZ51 T7-D3X 
充電式投光器： GH10-S　 GH12-2　 GH30-X　 GH36-1 
ソーラーライト： TYH-5　 TYH-09　 TYH-20C　 TYH-25Tなど	各部の名前

ケーブル

⊕端子
(４ヶ所) 

⊖端子
（4ヶ所）

※付属の電源コードはCHG-4B専用です。他の製品には使用しないでください。

固定ネジ

LED指示ランプ
(４ヶ所) 

充電の仕方
1.	極性 (+ ・ ー) を間違えないように電池を入れる。
※
2.	電源コードの電源コネクタを充電器のACインレットに差し込む。

3.	電源コードの電源プラグを家庭用コンセントに根本まで確実に差し込む。

4.	LED指示ランプの点灯を確認する。
充電中：赤ランプ点灯
充電完了：緑ランプ点灯
海外での使い方
この充電器は、電源電圧（AC100V～240V）、電源周波数（50/60Hz兼用）に対応しています。
ただしコンセントの形状は、国、地域によって異なりますので、プラグアダプター（空港売店などで販売）が必要となる場合があります。
※この充電器を海外旅行者用電子式変圧器（トラベルコンバーターなど）に接続して使用しないでください。
発熱や故障の原因になります。