|  |
| --- |
| 商品の画像 |
| 01 |

基本情報

|  |  |
| --- | --- |
| 商品名 | 【品番：ED-C8L】IP66防水防塵 取付簡単 サイクリングライト 800LM |
| 商品詳細  （特長・コンセプト） | ●チャイルドロック機能：運転中の誤操作などを防ぐチャイルドロック機能付  ●眩しさ抑制機能：防眩レンズを使用し発光部の上部をカット！前方にしっかり照射しながらも、対向車や歩行者が眩しくなりにくい設計になっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●滑り止め防振：高密度シリコンゴムにより、運転中の振動を吸収し照射方向のズレを抑制します  ●点灯６モード搭載：自転車の速さ・仕様・環境・などに応じて選べるモード６段階！ECOモードで最大6.45時間点灯可能！  ●防水・防塵等級IP66：優れた防水等級で雨風に強い！  ■照射角30°/充電3-4時間/全光束800LM/点灯時間1.5～6.5時間 |
| 想定利用シーン | サイクリング以外、通勤や通学・夜間走行・登山などのアウトドア活動時などの時にも使えます。 |
| 希望小売価格(税抜)　※ | 6,100円（税別）　発売開始時期：2024年８月 |
| JANコード | 4571461863733 |
| 商品サイズ・重量・  SKU数　等 | 【サイズ】約103\*29\*28mm 【重量】約99g(電池込) 【ロット入数】50個 |
| ポイント | 時速、およそ20ｋｍの速さで走る自転車にも対応できる明るさ・照射距離を誇ります。明るさのモードによってあらゆる自転車・速さ・シーンでご使用頂ける利便性高いサイクルライトです。 |

